# ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΓΟΥ (APC) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ.

Να διαθέτει φίλτρο μεμβράνη το οποίο να προφυλάσσει την συσκευή ARGON από την επιμόλυνση λόγω αντίστροφης ροής αίματος ή εκκρίσεων καθώς και την επιμόλυνση του ασθενή μέσω αυτού (cross contamination).Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του τύπου του καθετήρα και ανάλογης ρύθμισης της συσκευής (Plug&Play).Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης με την συσκευή. Να είναι συμβατό με τις οδηγίες υγιεινής των ενδοσκοπικών εργαλείων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα εργοστασιακά έντυπα του κατασκευαστή.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ E-MAIL: ctamal@hippocratio.gr